Załącznik nr 4

………………………………………..

        (pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY*)
Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego, obejmujące wykonanie:
1) przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk,
2) przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław,
3) przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek,
4) przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie.                   
(nr sprawy: PZD.272.5.2017.KŻ)
Część 1 – wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk,                    na odcinku według kilometrażu drogi od km 4+850 do km 5+040

	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (7=5 x 6)

	1
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę ścieralną)
	m2
	
	1100,00
	

	2
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu –             5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1100,00
	

	3
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	780,00
	

	4
	D-06.03.01
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	420,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować.

Część 2 – wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław, na odcinku według kilometrażu drogi od km 9+148 do km 9+458

	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (7=5 x 6)

	1
	D-01.02.04
	Roboty rozbiórkowe – demontaż nieczynnego torowiska. 
	m
	
	25,00
	

	2
	D-03.02.01a
	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych 
	szt.
	
	1,00
	

	3
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 
	m2
	
	1990,50
	

	4
	D-04.04.02b
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego (wyrównanie podbudowy pod zdemontowanym torowisku), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm
	m2
	
	42,50
	

	5
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -          5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1990,50
	

	6
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	1990,50
	

	7
	D-05.03.23b
	Regulacja nawierzchni z brukowej kostki betonowej na zjazdach, wykonana kostką o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m2
	
	50,00
	

	8
	D-06.03.01
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	465,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować.

Część 3 – wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek,                    na odcinku według kilometrażu drogi od km 2+937 do km 3+200

	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	614,00
	

	2
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 2,5 m (pod chodnik)przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	175,00
	

	3
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm na zjazdach
	m2
	
	72,90
	

	4
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2(pod warstwę ścieralną)
	m2
	
	1315,00
	

	5
	D-04.04.02b
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm
	m2
	
	58,30
	

	6
	D-04.05.01a
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 na chodniku, grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm
	m2
	
	128,78
	

	7
	D-04.05.01a
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu – 10 cm
	m2
	
	72,90
	

	8
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -         5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1315,00
	

	9
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	1315,00
	

	10
	D-05.03.23a
	Ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej na chodniku, o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości warstwy 5 cm
	m2
	
	128,78
	

	11
	D-05.03.23a
	Ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolorowej na zjazdach, o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości warstwy 5 cm
	m2
	
	46,65
	

	12
	D-06.03.01
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	526,00
	

	13
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod te krawężniki
	m
	
	18,00
	

	14
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych prostych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod te krawężniki
	m
	
	10,00
	

	15
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod te krawężniki
	m
	
	62,00
	

	16
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod te obrzeża
	m
	
	78,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować.

Część 4 – wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie, na odcinku według kilometrażu drogi od km 1+277 do km 1+627
	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	1050,00
	

	2
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na przepuście, grubość warstwy – 8 cm 
	m2
	
	20,00
	

	3
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na przepuście, grubość warstwy –20 cm 
	m2
	
	20,00
	

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40 cm
	m
	
	10,00
	

	5
	D-03.01.01a
	Wykonanie podsypki z pospółki pod rurami przepustowymi, grubość warstwy po zagęszczeniu – 25 cm
	m3
	
	1,00
	

	6
	D-03.01.01a
	Ułożenie rur przepustowych z polietylenu HDPE o średnicy 40 cm, pod korona drogi
	m
	
	10,00
	

	7
	D-03.01.01a
	Zasypanie wyremontowanego przepustu gruntem przepuszczalnym wraz z dowozem niezbędnego gruntu
	m3
	
	20,00
	

	8
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę wyrównawczą i ścieralną)
	m2
	
	3500,00
	

	9
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,7 kg/m2 (pod warstwę wiążącą na przepuście)
	m2
	
	20,40
	

	10
	D-04.04.02b
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na przepuście, grubość warstwy po zagęszczeniu – 20 cm
	m2
	
	21,40
	

	11
	D-05.03.05b
	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych na przepuście, grubość warstwy po zagęszczeniu -  5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	20,40
	

	12
	D-05.03.05b
	Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości średnio 75 kg/m2,  (3 cm) wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1750,00
	

	13
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -       3 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1750,00
	

	14
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	1750,00
	

	15
	D-06.01.02
	Umocnienie skarp na przepuście kamieniem polnym (grubość warstwy – 10 cm), na podsypce cementowo – piaskowej o grubości warstwy – 5 cm
	m2
	
	3,00
	

	16
	D-06.03.01
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	700,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


………………...., dnia ……………20..…r.                                 ………………………………………….
                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca wypełnia tylko te części przedmiotu zamówienia, które chciałby realizować.
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